# Presseinformation

## Zweiteilige feco-Aluminium-Zarge

**Karlsruhe, im November 2020.** Die feco-Gruppe präsentiert auf der BAU 2021 online eine zweiteilige Aluminium-Türzarge mit einem beidseitig 35 mm breiten Zargenspiegel. Damit wird die wirtschaftliche Montage von feco-System-Türen in Trockenbauwandöffnungen mit umlaufender Schattennutausbildung ohne Passblenden möglich. Die zweiteilige feco-Aluminium-Türzarge 35/35Z ist mit allen feco-Trennwand-Elementen kompatibel, ermöglicht neue Lösungen bei den Wandanschlüssen und ist wie das ganze feco-Trennwandsystem zerstörungsfrei versetzbar unter Wiederverwendung aller Systembauteile.

Die wandbündige Doppelverglasung fecofix zeichnet sich durch die Anlieferung werkseitig vorgefertigter komplett verglaster Elemente aus. Der werkseitige Einbau gereinigter Glasscheiben in einem optisch ungeteilten Glasrahmen gewährleistet die Sauberkeit im Scheibenzwischenraum der Doppelverglasung. Durch die neue zweiteilige Zargenausbildung, der 35/35Z genannten Aluminiumzarge, kann auf jede Form von Anschluss-Passblenden verzichtet und der Anteil der Glasfläche bei vorgegebenen Öffnungen großzügiger dimensioniert werden. Die zweiteiligen Zargen werden nach den Glastürseitenteilen montiert. Glas-Türseitenteil und Türzarge schließen mit ca. 20 mm breiten, teleskopartigen Schattennutausbildungen an die angrenzenden Gipskartonwände an. Bauteiltoleranzen bis +/- 5 mm pro Seite können aufgenommen werden. Mit einer Zargentiefe von 105 mm eignet sich die 35/35Z-Zarge besonders für 10 cm dicke Gipskartonwände.

Siehe [www.feco.de](http://www.feco.de).

Die feco-Gruppe schafft Raumlösungen, die Menschen verbinden und begeistern

### feco Systeme GmbH

Die feco Systeme GmbH entwickelt raumbildende Trennwandsysteme für hohe gestalteri­sche und bauphysikalische Anforderungen. Das Unternehmen vertreibt Systemkomponen­ten an lizenzierte Partner weltweit. Objektschreiner und große Innenausbaubetriebe fertigen die Systemtrennwand nach ihren jeweiligen länderspezifischen Anforderungen. Als Lizenz­geber bietet feco diesen Partnern den Zugriff auf ein ausgereiftes Wandsystem. Dies beinhaltet Ständer-, Glasrahmen und Anschlussprofile sowie Prüfnachweise zu Statik, Schall- und Brandschutz. So stehen zahlreiche Voll- und Glaswandkonstruktionen zur Verfügung, die ihren Einsatz in Gebäuden namhafter Kunden finden. Die gestalterische Vielfalt reicht von Vollwänden mit Furnier- oder Melaminoberflächen bis zu Glaswänden mit Einscheiben- oder Doppelverglasung.

### feco-feederle GmbH

1. Die feco-feederle GmbH realisiert anspruchsvolle Projekte mit fecoSystemtrennwänden und markenstarken Büroeinrichtungen. Zwei Geschäftsbereiche versetzen das Unternehmen in die Lage, die komplette Raumgestaltung für Bürogebäude, Forschungs- und Bildungsein­richtungen aus einer Hand anbieten zu können: Die projektbezogene Konstruktion, Her­stellung und Montage von feco-Systemtrennwänden und Innenausbauleistungen sowie die Konzeption, Planung und Realisierung von Büroeinrichtungen mit wertigen Marken.
2. Die feco Systeme GmbH und die feco-feederle GmbH sind Schwesterunternehmen mit gleichen Gesellschaftern.



**Dateiname:** NK\_20\_0943.jpg

**Untertitel:** Neue 2-teilige Aluminium-Türzarge mit Zargenspiegel 35/35 mm



**Dateiname:** NK\_20\_0942.jpg

**Untertitel:** 2-tlg. Zarge mit Wandanschlüssen ohne Passblenden

Fotograf: **Nikolay Kazakov, Karlsruhe**

 nikolay@kazakov.de, www.niko-design.de

Nennung des Fotografen Nikolay Kazakov jeweils direkt am Bild oder an anderer geeigneter Stelle.

Alle Nutzungsrechte liegen vor.

#### Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten

**Weitere Informationen für Journalisten:**

feco Systeme GmbH PR-Agentur blödorn pr

Rainer Höhne Heike Blödorn

Am Storrenacker 22 Alte Weingartener Str. 44

76139 Karlsruhe 76227 Karlsruhe

Telefon 0721 / 62 89-111 Telefon 0721 / 9 20 46 40

E-Mail: mail@feco.de E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de